{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["社会公众意见"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"社会公众意见","index":0,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,4]]}
["《开平市水暖卫浴产业配套基地（共性工厂）项目-污水处理厂环境影响评价报告书（征求意见稿）》公开征求意见反馈情况汇总表"]
[]
["序号","姓名","修改意见","采纳情况","理由"]
[1,"劳先生","建议明确污水厂卫生防护距离，确保污水厂的建设运营不会对周边村庄产生不良影响。","采纳","根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）新导则中明确给出了“大气环境防护距离”，而删除了原有的“卫生防护距离”的概念和要求，“大气环境防护距离”可通过基于估算模式开发的计算模式进行计算。污水处理厂环境影响报告书分析结果表明，各污染物区域厂界外最大落地浓度未超过质量短期浓度标准值，认为区域环境影响可以接受，因此项目无需设置大气环境防护距离。"]